附表：

工程量清单

	编号
	定额项目名称及特征描述
	单位
	含税单价报价/元
	备注

	1
	砖砌体拆除，机械拆除，全部拆除，破碎、废渣清理成堆。
	m³
	￥45.38
	

	2
	砖砌体拆除，人工拆除拆墙、柱及附着其上的装饰层，拆除材料全部下地（基础渣土垂直倒运），渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。
	m³
	￥72.42
	

	3
	木窗拆除
人工拆除
1．门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。
	樘
	￥43.45
	

	4
	木门拆除
人工拆除
门窗框扇整体拆除及连接件拆除，拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。
	樘
	￥43.45
	

	5
	平面块料拆除
拆除面层(含结合层及找平层)，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。
	㎡
	￥20.37
	

	6
	立面块料拆除
1.拆除墙、柱面各种块料面砖、石材（包括结合层、找平层、钢骨架或木骨架）。2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地，运至被拆除建筑物30m以内指定地点，清理归堆、码放整齐。
	㎡
	￥34.32
	

	7
	混凝土地面破除
人工破除
垫层拆除，拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。
	m³
	￥199.08
	

	8
	混凝土地面破除
机械破除
全部拆除，破碎、废渣清理成堆。
	m³
	￥79.63
	

	9
	屋面拆除 镀锌瓦垄铁皮、单层彩钢屋面板，拆除材料全部下地，旧彩钢瓦运至被拆除建筑物30m以内地点堆放。
	㎡
	￥8.30
	

	10
	垃圾外运（准载5方垃圾/车）
含垃圾消纳费
运距投标人自行考虑
	车
	￥482.77
	

	11
	实心砖墙
墙体厚度190厚
	m³
	￥708.26
	

	12
	混凝土地坪
20厚C20混凝土地面
	㎡
	￥84.61
	

	13
	混凝土地坪
20厚C25混凝土地面
	㎡
	￥87.60
	

	14
	型材屋面
0.476厚彩钢屋面瓦
屋面螺钉封胶
	㎡
	￥48.82
	

	15
	型材屋面
0.526厚彩钢屋面瓦
屋面螺钉封胶
	㎡
	￥56.42
	

	16
	采光板墙面
	㎡
	￥77.24
	

	17
	屋面不锈钢天沟
1厚201不锈钢
	m
	￥209.52
	

	18
	钢檩条
50x100钢方条、40x60钢方条等
含人工、材料、机械等
金属运距1km
	t
	￥7,305.92
	

	19
	平面卷材防水
一层自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm
	㎡
	￥39.82
	

	20
	采光瓦屋面
8mm厚采光屋面板
	㎡
	￥92.70
	

	21
	块料楼地面
面砖规格：300*300
20厚1:3水泥砂浆铺贴
	㎡
	￥122.82
	

	22
	块料楼地面
面砖规格：600*600
20厚1:3水泥砂浆铺贴
	㎡
	￥162.53
	

	23
	块料楼地面
面砖规格：800*800
20厚1:3水泥砂浆铺贴
	㎡
	￥184.73
	

	24
	块料墙面
单块面砖面≤0.2㎡
20厚1:3水泥砂浆铺贴
	㎡
	￥127.07
	

	25
	块料墙面
单块面砖面＞0.2㎡
20厚1:3水泥砂浆铺贴
	㎡
	￥163.73
	

	26
	块料柱面
20厚1:3水泥砂浆铺贴
	㎡
	￥153.41
	

	27
	墙面一般抹灰
20厚1:2水泥砂浆抹灰
	㎡
	￥43.17
	

	28
	柱、梁面一般抹灰
20厚1:2水泥砂浆抹灰
	㎡
	￥43.17
	

	29
	玻璃地弹门
门洞面积≤2㎡
12厚钢化玻璃
	㎡
	￥405.53
	

	30
	76系列铝合金平开门
门洞面积≤2㎡
铝合金厚度2mm
	㎡
	￥347.59
	

	31
	50系列铝合金平开窗
窗洞面积≤2㎡
铝合金厚度1.4mm，5厚浮法白玻
	㎡
	￥337.94
	

	32
	50系列铝合金平开窗
窗洞面积＞2㎡
铝合金厚度1.4mm，5厚浮法白玻
	㎡
	￥347.59
	

	33
	50系列铝合金推拉窗
窗洞面积≤2㎡
铝合金厚度1.4mm，5厚浮法白玻
	㎡
	￥337.94
	

	34
	50系列铝合金推拉窗
窗洞面积＞2㎡
铝合金厚度1.4mm，5厚浮法白玻
	㎡
	￥347.59
	

	35
	不锈钢防盗网
	㎡
	￥173.80
	

	36
	金属卷帘(闸)门
单层铝合金卷帘门（不含电机）
	㎡
	￥115.86
	

	37
	彩钢卷帘(闸)门专用电机（带控制器）
	个
	￥2,104.87
	

	38
	满刮腻子
墙柱面满刮腻子二遍
	㎡
	￥27.04
	

	39
	墙面喷（刷）涂料
基层清理、满刮腻子两遍、打磨、喷（刷）乳胶漆等全部操作过程。 
	㎡
	￥54.78
	

	40
	PVC110塑料排水管
	m
	￥73.26
	

	41
	PVC45塑料排水管
	m
	￥39.09
	

	42
	水箱安装
	套
	￥346.58
	

	43
	细粒式沥青路面铺设
	㎡
	￥124.43
	

	44
	屋面楼板渗漏修缮
	㎡
	￥101.38
	

	45
	屋面隔热块拆除，空鼓检查，渗漏修补，全屋面防水（渗透性水泥基防水+非固化橡胶沥青+SBS卷材），保温隔热层，刚性保护层
	㎡
	￥130.35
	

	46
	日工
	工日
	￥388.15
	


